

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, systemowego, aluminiowego podestu jezdnego do obsługi lokomotywy i drabiny regulowanej wysokościowo do obsługi elementów na górze lokomotywy z koszem ochronnym .**

1. Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest usługa :

|  |
| --- |
| **Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, systemowego, aluminiowego podestu jezdnego do obsługi lokomotywy i drabiny regulowanej wysokościowo do obsługi elementów na górze lokomotywy z koszem ochronnym .** |

1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie , transport kompletnego, systemowego, aluminiowego podestu jezdnego do obsługi lokomotywy oraz drabiny regulowanej wysokościowo do obsługi elementów na górze lokomotywy z koszem ochronnym wraz z przeszkoleniem pracowników i pierwszym uruchomieniem .

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, systemowego, aluminiowego podestu jezdnego do obsługi lokomotywy o minimalnej wysokości roboczej od 2,20m

Drabiny regulowanej wysokościowo do obsługi elementów na górze lokomotywy z koszem

ochronnym

1. Szczegółowy opis zamówienia:
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, systemowego, aluminiowego podestu jezdnego do obsługi lokomotywy o minimalnej wysokości roboczej od 2,20m w skład którego wchodzi :

* podest o długości 2000mm i szerokości 750mm z wejściem na podest dostawiana drabina
* drabina przestawna z możliwością wejścia obustronnego na podest,
* koła regulowane do 25cm każde w celu wypoziomowania na nierównej posadzce
* opuszczana burta do zniwelowania szczelin powstających podczas dostawiania do pojazdu
* poręcze wysuwane w celu zabezpieczenia przestrzeni pracy na lokomotywie

1. Drabiny regulowanej wysokościowo do obsługi elementów na górze lokomotywy z koszem ochronnym w skład którego wchodzi :

* drabina regulowana o wysokości od 3,10 m do 4,20m i szerokości 2,53m
* klatka ochronna
* zabezpieczenie obwodowe 150x150
* bramka wyjściowa
* wyjście z boku 100x60
* szeroki na 6cm stopień

1. Kod CPV:

**44423200-3 drabiny**

**44212320-8 konstrukcje różne**

**44212300-2 konstrukcje i ich części**

1. Terminy i warunki dostawy:
2. Termin realizacji zamówienia : Dostawa podestu oraz drabiny do Zamawiającego do dnia 13.12.2022 roku
3. Miejsce dostawy: Parowozownia Wolsztyn ul. Fabryczna 1 64-200 Wolsztyn .
4. Realizacja dostawy po stronie Wykonawcy.
5. Wykonawca jest zobowiązany w dniu dostawy dostarczyć Zamawiającemu dokumenty w języku polskim:
6. Instrukcja obsługi.
7. Karta gwarancyjna.
8. Wykaz przeglądów – jeżeli dotyczy.
9. Deklaracja zgodności .
10. Okres gwarancji 12 miesięcy.
11. Warunkiem odbioru jest podpisany protokół bez uwag przez Wykonawcę i Zamawiającego lub osobę upoważnioną.
12. Termin płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury poprzedzonej protokołem odbioru przedmiotu zamówienia

Parowozownia Wolsztyn, ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn

REGON 365338207, NIP 9231701842

Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego

Organizatorzy: Województwo Wielkopolskie, Miasto Wolsztyn,

Powiat Wolsztyński. Współorganizator: PKP CARGO S.A.

info@parowozowniawolsztyn.pl www.parowozowniawolsztyn.pl

