Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania przez parowozownię Wolsztyn zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 złotych ( sto trzydzieści tysięcy złotych).

PPZ.2.26.264.4.2022

PAROWOZOWNIA WOLSZTYN Wolsztyn, dnia 21.09.2022

64-200 Wolsztyn, ul. Fabryczna 1

NIP 9231701842

REGON 365338207

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł**

dotyczy zamówienia:

**„Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, systemowego, aluminiowego podestu jezdnego do obsługi lokomotywy i drabiny regulowanej wysokościowo do obsługi elementów na górze lokomotywy z koszem ochronnym”**

Kod CPV:

**44423200-3 drabiny**

**44212320-8 konstrukcje różne**

**44212300-2 konstrukcje i ich części**

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

**Przedmiotem zamówienia jest:**

1. Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest:

|  |
| --- |
| **Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, systemowego, aluminiowego podestu jezdnego do obsługi lokomotywy i drabiny regulowanej wysokościowo do obsługi elementów na górze lokomotywy z koszem ochronnym .** |

1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie , transport kompletnego, systemowego, aluminiowego podestu jezdnego do obsługi lokomotywy oraz drabiny regulowanej wysokościowo do obsługi elementów na górze lokomotywy z koszem ochronnym wraz z przeszkoleniem pracowników i pierwszym uruchomieniem .

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, systemowego, aluminiowego podestu jezdnego do obsługi lokomotywy o minimalnej wysokości roboczej od 2,20m

Drabiny regulowanej wysokościowo do obsługi elementów na górze lokomotywy z koszem ochronnym

1. Szczegółowy opis zamówienia:
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, systemowego, aluminiowego podestu jezdnego do obsługi lokomotywy o minimalnej wysokości roboczej od 2,20m w skład którego wchodzi :

* podest o długości 2000mm i szerokości 750mm z wejściem na podest dostawiana drabina
* drabina przestawna z możliwością wejścia obustronnego na podest,
* koła regulowane do 25cm każde w celu wypoziomowania na nierównej posadzce
* opuszczana burta do zniwelowania szczelin powstających podczas dostawiania do pojazdu
* poręcze wysuwane w celu zabezpieczenia przestrzeni pracy na lokomotywie

1. Drabiny regulowanej wysokościowo do obsługi elementów na górze lokomotywy z koszem ochronnym w skład którego wchodzi :

* drabina regulowana o wysokości od 3,10 m do 4,20m i szerokości 2,53m
* klatka ochronna
* zabezpieczenie obwodowe 150x150
* bramka wyjściowa
* wyjście z boku 100x60
* szeroki na 6cm stopień

**2. Termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie będzie realizowane: Dostawa podestu jezdnego i drabiny regulowanej do zamawiającego do dnia 13.12.2022 roku.

**3. Warunki stawiane Wykonawcom** \*:

Brak stawianych warunków

**4. Kryterium wyboru oferty:**

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie

kryterium:

1. Cena 100%

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**5. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy/wzór umowy:**

**Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.**

**Uwagi: przewiduje się 12 miesięczny okres gwarancji.**

Zamówienie zostanie zawarte na podstawie art. art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Wzór zamówienia lub umowy przekazuję w załączeniu\*

\* jeżeli wysyłamy

**6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami**

**Mirosław Cieśla – Tel. 509 955 307**

**8. Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć na adres:

1. pocztą elektroniczną: [info@parowozowniawolsztyn.pl](mailto:info@parowozowniawolsztyn.pl)

**w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 27.09.2022 do godz.10:00** (liczy się data wpływu oferty).

**9. Inne informacje:**

**Oferty brane pod uwagę będą tylko i wyłącznie przesłane na naszym formularzu ofertowym – załącznik nr 1**

Miejsce dostawy: Parowozownia Wolsztyn ul. Fabryczna 1 64-200 Wolsztyn .Realizacja dostawy po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany w dniu dostawy dostarczyć Zamawiającemu dokumenty w języku polskim:

* Instrukcja obsługi.
* Karta gwarancyjna.
* Wykaz przeglądów – jeżeli dotyczy.
* Deklaracja zgodności CE.
* Okres gwarancji 12 miesięcy.
* Warunkiem odbioru jest podpisany protokół bez uwag przez Wykonawcę i Zamawiającego lub osobę upoważnioną.

. Termin płatności wynosi 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT poprzedzonej protokołem odbioru towaru.

**10. Załączniki:**

1) Formularz ofertowy

2) Wzór zamówienia

3) Klauzula RODO

4) Opis przedmiotu zamówienia